Załącznik nr 1 do decyzji znak: 
GNR.IV.6220.8.2025.5 z dnia 
27 sierpnia 2025 r. o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
polegającego na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Garbno 
i kanalizacji sanitarnej tłocznej do miejscowości Dadzewo, na terenie działek nr 79/30, 78, 79/24, 79/23, 79/12, 79/9, 79/8, 79/34, 79/32, 79/10, 79/33, 79/13, 79/25, 77/13, 77/12, 77/9, 77/10, 77/17, 77/20, 77/19, 77/7, 77/5, 77/6, 77/4, 77/3, 10/11, 10/10, 10/8, 10/6, 10/12, 10/3, 12/3, 12/4, 14, 13, 16/3, 16/6, 16/5, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 72/1, 8/2, 7/1, 6, 5/2, 5/1, 3/1, 4/4, 4/3, 4/1, 2, 83/19, 83/17, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/18, 83/10, 83/11, 83/20, 83/21, 83/15, 83/16, 79/3, 79/4, 79/26, 79/2, 79/1, 79/6, 79/7, 80, 407/1, 407, 79/22, 82, 79/22, 398/1, 89, 398, obręb Garbno oraz na działkach nr 394, 393, 391, 1/12, 391/1, 4/4, 3/3, obręb Dadzewo”
1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
Inwestycja polega na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Garbnie, kanalizacji tłocznej od przepompowni ścieków w Garbnie do istniejącej kanalizacji w Dadzewie, przebudowę istniejącej przepompowni ścieków na działce nr ewid. 3/3 w Dadzewie oraz budowę trzech przepompowni ścieków w Garbnie. Budowa kanalizacji sanitarnej będzie wykonana metodą wykopu otwartego,  a odcinkami również metodą bezwykopową – przewiert sterowany. Rurociągi tłoczne ułożone będą na średniej głębokości ok. 1,35 m p.p.t. (głębokość do osi rury), kanały sanitarne na głębokości od 1,2 m do ok. 4 m (do dna kanału), maksymalnie do 6 m. Projektowana sieć kanalizacyjna zostanie doprowadzona do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dadzewo, skąd dalej ścieki dopłyną do istniejącej przepompowni ścieków w Dadzewie, a następnie doprowadzone będą poprzez istniejącą kanalizację do oczyszczalni ścieków w Polanowie. Odcinkowe długości sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynoszą: ok. 2000 m, sieci kanalizacji tłocznej ok. 4500 m.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.
Działki inwestycyjne stanowią: grunty leśne Ls, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr, grunty orne RIVa, RIVb, RV, RVI, RIIIa, RIIIb, pastwiska PsIII, PsIV i PsV, tereny mieszkaniowe lub budynki mieszkalne B, nieużytki N, grunty rolne zabudowane Br, inne tereny zabudowane Bi, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp, wody powierzchniowe W, sady na terenie rolnego użytku  S oraz drogi Dr.
3. Rozwiązania chroniące środowisko.
Źródłem emisji zanieczyszczeń i hałasu do środowiska związanymi z planowanym przedsięwzięciem mogą być prace prowadzone z wykorzystaniem zmechanizowanych narzędzi. W związku z czym zobowiązano wnioskodawcę, aby prace budowlane w pobliżu terenów podlegających ochronie akustycznej prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 06:00-22:00. Z kolei zaplecze budowy należy wyposażyć w sorbenty służące do likwidacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Ścieki bytowe będą gromadzone w zbiorniku bezodpływowym, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Na etapie budowy nie powstaną ścieki przemysłowe, poza wodą z prób szczelności oraz mieszaniny dezynfekcyjnej. Realizacja inwestycji nie wymaga odprowadzania ścieków do wód lub ziemi. W trakcie realizacji inwestycji mogą powstawać odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych, takich jak roboty ziemne, budowlane, instalacyjne, które gromadzone będą selektywnie, następnie będą wywożone przez uprawnione podmioty	
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