Załącznik nr 1 do decyzji znak: GNR.I.6220.20.2021.26 z dnia 04 sierpnia 2025 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
polegającego na: „Budowie urządzeń wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii – farma ogniw fotowoltaicznych o mocy znamionowej (zainstalowanej) do 3 MW wraz z budową stacji transformatorowej z przyłączeniem do lokalnej linii SN lub GPZ”
1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy znamionowej (zainstalowanej) do 3 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 627/5 i 628 obręb Żydowo, gm. Polanów. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się realizację:
- paneli fotowoltaicznych (ok. 4830 szt.),
- konstrukcji wsporczych posadowionych bezpośrednio na gruncie,
- inwerterów (ok. 14 szt.),
- stacji transformatorowej nn/SN (1 szt.),
- przyłącza elektroenergetycznego,
- linii kablowych,
- dróg wewnętrznych,
- systemu monitoringu, oświetlenia,
- innych niezbędnych elementów związanych z budową i eksploatacją instalacji,
- ogrodzenia.
Jednocześnie zakłada się poprowadzenie linii elektroenergetycznej od działki nr 628 obręb Żydowo, poprzez dz. nr 625, 12/1, 604 obręb Żydowo do słupa nr 20 na dz. nr 603 obręb Żydowo.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.
Całkowita powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi ok. 8,28 ha, natomiast powierzchnia wyznaczona po zewnętrznym obrysie paneli fotowoltaicznych osiągnie do ok.
2,75 ha.
Teren inwestycji stanowi w większości grunty rolne odłogowane. W granicach przedmiotowych działek stwierdzono obecność segetalnych gatunków roślin, tj. krwawnik pospolity, miotła zbożowa, ostrożeń polny i in. Dodatkowo na dz. nr 628 obręb Żydowo, na obszarze wyłączonym z zainwestowania, odnotowano stanowisko częściowo chronionych kocanek piaskowych o powierzchni ok. 1 m2. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji oraz w jej trakcie w stosunku do gatunków chronionych występujących na terenie przedmiotowej inwestycji, należy przestrzegać zapisów ustawy o ochronie przyrody. W analizowanym przypadku na szczególną uwagę zasługuje nieużytek położony na dz. nr 627/5 obręb Żydowo, stanowiący zagłębienie terenu stale wypełnione wodą. W związku z tym projektowana instalacja zostanie usytuowana wyłącznie w granicach gruntów ornych (RV, RVI).
3. Rozwiązania chroniące środowisko.
Etap realizacji przedsięwzięcia związany będzie z typową emisją akustyczną i emisją zanieczyszczeń do powietrza charakterystyczną dla prac budowlanych, wynikającą z transportu materiałów oraz pracy sprzętu technicznego i maszyn. Jednakże prace realizacyjne uciążliwe akustycznie prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, w godzinach 6:00-22:00. Ścieki bytowe gromadzone będą w przenośnych toaletach, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Do prac zostanie dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie. Zaplecze budowy będzie wyposażone w sorbenty służące do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Wytwarzane na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady będą gromadzone selektywnie, w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Podsumowując, oddziaływania na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji będą miały charakter lokalny, okresowy, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac związanych z budową przedmiotowej farmy fotowoltaicznej.
Na etapie eksploatacji inwestycji nie będą powstawały substancje powodujące
zanieczyszczenie atmosfery. Natomiast potencjalnym źródłem emisji akustycznej mogą być transformator nn/SN (1 szt.) oraz inwertery (ok. 14 szt.).
Zastosowanie misy olejowej mogącej pomieścić całą zawartość oleju znajdującego się w transformatorze oraz umieszczenie go w stacji transformatorowej, w przypadku
transformatora olejowego, niweluje ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego
substancjami ropopochodnymi. Czyszczenie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu wody, bez dodatku detergentów. Wody opadowo-roztopowe będą
wsiąkały bezpośrednio do gruntu. Podczas eksploatacji instalacji nie będą powstawały ścieki
bytowe ani technologiczne.
	Burmistrz Polanowa
	Grzegorz Lipski
Strona 2 z 2

