Załącznik nr 1 do decyzji znak: GNR.IV.6220.4.2024.24 z dnia 30 marca 2026 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
pn.: „Magazyn Energii Elektrycznej Vivos 4 o mocy do 203,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 215/5 obr. Wietrzno, gmina Polanów” 
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie magazynu energii elektrycznej o mocy do 203,5 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w północnej części działki nr 215/5 obręb Wietrzno, gm. Polanów, w całości zewidencjonowanej jako grunty orne (RVI).
Powierzchnia zajęta pod obiekty kubaturowe, w postaci kontenerowych magazynów energii, stacji transformatorowych, stacji transformatorowej NN lub WN/SN, a także drogi wewnętrzne, liczona po ogrodzeniu osiągnie do 1,49 ha. Natomiast powierzchnia przeznaczona pod infrastrukturę techniczną, tj. drogi dojazdowe, podziemne linie kablowe elektroenergetyczne oraz teletechniczne osiągnie ok. 7,9 ha.
Etap realizacji przedsięwzięcia związany będzie z typową emisją akustyczną i emisją zanieczyszczeń do powietrza charakterystyczną dla prac budowlanych, wynikającą z transportu materiałów oraz pracy urządzeń i maszyn. Niemniej jednak prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, w godzinach 6:00-22:00. Magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji, konserwacji sprzętu, a także naprawy sprzętu i pojazdów będą odbywały się poza miejscem realizacji prac. Ścieki bytowe będą gromadzone w przenośnych sanitariatach, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Ponadto plac budowy zostanie wyposażony w sorbenty przeznaczone do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Wytwarzane w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady będą magazynowane selektywnie, w kontenerach, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom.
Na etapie eksploatacji inwestycji nie będą powstawały substancje powodujące zanieczyszczenie atmosfery. Natomiast źródłem emisji hałasu na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia będą: magazyny energii (do 168 szt.) wraz z inwerterami (do 1008 szt.) o poziomie mocy akustycznej do 86,3 dB każdy, stacja transformatorowa NN lub WN/SN (główny punkt rozdzielczy/odbiorczy) – 1 szt. o poziomie mocy akustycznej do 99 dB oraz kontenerowe stacje transformatorowe (do 42 szt.) o poziomie mocy akustycznej do 83,8 dB.
Eksploatacja projektowanej instalacji nie wpłynie również negatywnie na środowisko gruntowo-wodne. Zastosowanie misy olejowej mogącej pomieścić całą zawartość oleju znajdującego się w transformatorze oraz umieszczenie go w stacji transformatorowej, w przypadku transformatora olejowego, niweluje ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. Dodatkowo wody opadowe i roztopowe z terenu stacji GPO (Głównego Punktu Odbioru) oraz mis olejowych zlokalizowanych pod transformatorami będą odprowadzane do zamkniętego, bezodpływowego zbiornika o pojemności minimum 15 m3, po ich wcześniejszym podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, a następnie systematycznie przekazywane do utylizacji uprawnionym podmiotowym. Natomiast na pozostałym terenie inwestycji wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu.
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