Załącznik nr 1 do decyzji znak: GNR.I.6220.8.2022.4 z dnia 12 sierpnia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
polegającego na: „Budowie  farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na dz. nr 140 obręb Krytno.
1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 140 w obrębie Krytno, w gminie Polanów. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami planowane przedsięwzięcie obejmuje następujące elementy: 
· system konstrukcji podparć dla paneli, 
· moduły fotowoltaiczne o mocy do 3 MW, 
· kontenerowe stacje transformatorowe, 
· trasę kablową i przyłącze, 
· ogrodzenie i system monitoringu. 
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.
	Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 5,47 ha i w całości zostanie zajęta pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z przedłożonymi przez inwestora dokumentami, w obrębie działki inwestycyjnej występują jedynie grunty orne RIVb, RV, RVI. Dotychczas teren inwestycji użytkowany był rolniczo. Ogólnodostępne mapy wskazują, że w otoczeniu przedmiotowej działki znajdują się głównie grunty orne, tereny zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz drogi.
3. Rodzaj planowanej technologii.
Dla 3 instalacji (elektrowni) o mocy 1MWp każda przewiduję się wykonać: 
• 3 stacje transformatorowe wykonane z betonu zbrojonego i wibrowanego wyposażone w 3 transformatory 1000 kVA każdy, 
• 12-15 szt. falowników o mocy od 185 kVA do 250 kVA dla jednej elektrowni, 
• moduły fotowoltaiczne o mocy od 350 W do 600W (ilość w zależności od mocy ok. 8100 szt.) dla jednej elektrowni. 
Konfiguracja struktury montażu modułu dla jednej z trzech instalacji 1MWp będzie się składać z: 
• 4 do 6 modułów poziomo nad sobą o pochyleniu modułu 20°, 
• maks. dopuszczalna wysokość konstrukcji: 3,20 m, 
• minimalna odległość między granicą a ogrodzeniem: 0.50 m, 
• minimalna odległość między ogrodzeniem a modułem: 3.00 m. W przypadku większej powierzchni dostępnej pod instalację, możliwe jest zwiększenie odległości do 5.00 m, 
• odległość między rzędami (N-S): minimum 5.00 m, 
• odległość między stołami (E-W): 0.20 m. 
4. Rozwiązania chroniące środowisko.
Etap realizacji przedsięwzięcia związany będzie z typową emisją akustyczną i emisją zanieczyszczeń do powietrza charakterystyczną dla prac budowlanych, wynikającą z transportu materiałów oraz pracy sprzętu technicznego i maszyn. Jednakże prace realizacyjne prowadzone będą w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00-22:00. Podczas fazy budowy instalacji będą produkowane niewielkie ilości ścieków socjalno-bytowych. W związku z tym planuje się zastosowanie urządzeń sanitarnych, które zostaną przetransportowane na teren inwestycji. Wytwarzane w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia.
Na etapie eksploatacji inwestycji nie będą powstawały substancje powodujące zanieczyszczenie atmosfery. Potencjalnym źródłem emisji akustycznej mogą być transformatory. Jednakże umieszczenie transformatorów w kontenerowych stacjach transformatorowych ograniczy emisję hałasu. Zastosowanie misy olejowej mogącej pomieścić całą zawartość oleju znajdującego się w transformatorze oraz umieszczenie go w stacji transformatorowej, w przypadku transformatora olejowego, niweluje ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi.
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