Polanów, dnia 30 marca 2026 r.
Burmistrz Polanowa	
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
GNR.IV.6220.4.2024.24
DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 79 ust. 1, art. 80, art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), dalej zwaną ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. „b” Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 
08 kwietnia 2024 r. pełnomocnika spółki VIVOS 4 Sp. z o.o., Al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Magazyn Energii Elektrycznej Vivos 4 o mocy do 203,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 215/5 obr. Wietrzno, gmina Polanów” i przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
I. Orzekam realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
II. Określam następujące warunki i wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
1. Inwestycję zlokalizować zgodnie z planem zagospodarowania terenu przedłożonym w ramach uzupełnienia do „raportu ooś” z dnia 15 października 2025 r.
1. Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, w godzinach 6:00-22:00.
1. Magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji, konserwacji sprzętu, a także naprawy sprzętu i pojazdów realizować poza terenem inwestycji.
1. W trakcie prac budowlanych zabezpieczyć miejsca stanowiące potencjalne pułapki antropogeniczne dla zwierząt, poprzez ich zakrycie, prowadzić regularne przeglądy ww. miejsc pod kątem obecności w nich zwierząt. W przypadku stwierdzenia uwięzienia zwierząt należy je bezzwłocznie odłowić i przenieść w bezpieczne miejsce, poza teren inwestycji, zgodnie z przepisami prawa.
1. W przypadku rozpoczęcia robót ziemnych w okresie lęgowym ptaków, czynności te można prowadzić wyłącznie po wykonaniu pod nadzorem ornitologicznym przeglądu terenu pod kątem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzeniu braku stanowisk lęgowych. Kontrolę zajęcia siedlisk należy przeprowadzić nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem ww. prac. W przypadku wykrycia lęgów awifauny, należy zaprzestać prowadzenia prac do czasu stwierdzenia przez ornitologa wyprowadzenia młodych z gniazd.
1. Maksymalny poziom mocy akustycznej zastosowanych urządzeń ustala się na poziomie:
- 86,3 dB każdy – magazyny energii (do 168 szt.) wraz z inwerterami (do 1008 szt.),
- 99 dB – stacja transformatorowa NN lub WN/SN (1 szt.),
- 83,8 dB każdy – kontenerowe stacje transformatorowe (do 42 szt.).
1. Na etapie eksploatacji nie stosować sygnalizatorów głosowych, wykorzystywanych w systemach sygnalizacji włamania.
1. Zasłonić wszelkie otwory i szczeliny w urządzeniach infrastruktury technicznej (np. w stacjach transformatorowych), a w przypadku konieczności ich pozostawienia, zabezpieczyć siatką metalową o oczkach nie większych niż 1 cm x 1 cm, w celu uniemożliwienia zajmowania obiektów przez nietoperze i inne zwierzęta.
1. Zastosować ogrodzenie pozbawione zakończeń ostrymi elementami w postaci kolców, czy drutu kolczastego.
1. Wszystkie obiekty kubaturowe zaprojektować w kolorach neutralnych, najlepiej odcieniach brązu, zieleni lub szarości, w celu ograniczenia wpływu instalacji na krajobraz.
1. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie stosować ciągłego oświetlenia terenu inwestycji i ogrodzenia w porze nocnej. Do oświetlenia należy wykorzystać energooszczędne źródło światła z oprawami skierowanymi w dół.
1. Wody opadowe i roztopowe z terenu stacji GPO (Głównego Punktu Odbioru) oraz mis olejowych zlokalizowanych pod transformatorami odprowadzać do zamkniętego, bezodpływowego zbiornika o pojemności minimum 15 m3, po ich wcześniejszym podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, a następnie systematycznie przekazywać do utylizacji uprawnionym podmiotowym.
1. Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn na placu budowy; sprawdzenia, czy używane do budowy maszyny i inne urządzenia techniczne spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska dopuszczające je do produkcji i obrotu; odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami nie doszło do skażeń i zanieczyszczeń gruntu.
1. Wyposażyć plac budowy w środki służące do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych usunąć wyciek np. za pomocą sorbetów. Zużyty sorbent przekazać do utylizacji. W przypadku skażenia gruntu, należy przeprowadzić, za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywację skażonego terenu.
1. Naprawę sprzętu i urządzeń oraz uzupełniania paliwa wykonywać tylko w wyznaczonych miejscach na terenie budowy, które będą zabezpieczone przed skażeniem środowiska gruntowo-wodnego.
1. Plac budowy wyposażyć w przenośne sanitariaty, w których ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym i które będą regularnie opróżniane przez uprawnione podmioty.
1. Odpady z terenu budowy gromadzić w wydzielonym miejscu posiadającym szczelne podłoże i regularnie oddawać do utylizacji.
1. Podczas prowadzenia wykopów pod inwestycję, zwracać uwagę na niezewidencjonowane urządzenia melioracyjne (rowy, rurociągi podziemne). W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia, dokonywać napraw, które powinny być przeprowadzone pod nadzorem osób posiadających uprawnienia w tym zakresie.
III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 „ustawy ooś” należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
1. Zaprojektować magazyny energii elektrycznej o mocy do 203,5 MW.
IV. Nakładam obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej.

Wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu, zarówno w porze dnia, jak i nocy, na najbliżej położonych terenach podlegających ochronie akustycznej. Pomiary mają być przeprowadzone przez akredytowane laboratorium, z zachowaniem procedur i metodyk określonych w przepisach szczegółowych i polskich normach, obowiązujących w czasie przeprowadzania pomiarów, w terminie 1 miesiąca po zakończeniu prac związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia. Wyniki przeprowadzonych pomiarów przedstawić organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, w terminie nie dłuższym niż miesiąc po ich wykonaniu.

V. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 „ustawy ooś”.
UZASADNIENIE
[bookmark: _Hlk50118691]Wnioskiem z dnia 08 kwietnia 2024 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Polanowie 10.04.2024 r.), pełnomocnik Spółki VIVOS 4 Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 68, 70-479 Szczecin, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Magazyn Energii Elektrycznej Vivos 4 o mocy do 203,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 215/5 obr. Wietrzno, gmina Polanów”.
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji zostało wszczęte zawiadomieniem z dnia 18 kwietnia 2024 r. znak: GNR.IV.6220.4.2024.1.
Planowana inwestycja zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie §3 ust. 1 pkt 54 lit. „b” Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).
Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. W związku z powyższym zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy ooś Burmistrz Polanowa wnioskiem z dnia 02 sierpnia 2024 r. znak: GNR.IV.6220.4.2024.4 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WST w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Pismem z dnia 23 sierpnia 2024 r., znak: SZ.ZZŚ.4901.154.2024.IW Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, określając jednocześnie warunki i wymagania konieczne do uwzględnienia w decyzji środowiskowej.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie WST w Koszalinie pismem z dnia 21 sierpnia 2024 r. znak WST-K.4220.234.2024.AW wyraził opinię, że dla 
przedsięwzięcia pn.: „Magazyn Energii Elektrycznej Vivos 4 o mocy do 203,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 215/5 obr. Wietrzno, gmina Polanów” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu ooś, w myśl art. 66 ustawy ooś.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie nie wyraził opinii co do potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w ustawowym terminie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy ooś, traktuje się jako brak zastrzeżeń
W myśl art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Burmistrz Polanowa postanowieniem z dnia 02 września 2024 r. znak: GNR.IV.6220.4.2024.6 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
W dniu 07 kwietnia 2025 r. wnioskodawca  przedłożył raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Burmistrz Polanowa, zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy ooś wnioskiem z dnia 08 maja 2025 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, WST w Koszalinie o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem z dnia 09 grudnia 2025 r. znak: WST-K.4221.44.2025.AW.4 uzgodnił realizację przedsięwzięcia i jednocześnie określił warunki realizacji inwestycji.
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie magazynu energii elektrycznej o mocy do 203,5 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w północnej części działki nr 215/5 obręb Wietrzno, gm. Polanów, w całości zewidencjonowanej jako grunty orne (RVI).
Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 9,83 ha. Dotychczas teren inwestycji wykorzystywany był rolniczo. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na przedmiotowej działce obecny jest poplon (rośliny uprawiane między dwoma głównymi plonami, które mają na celu użyźnienie gleby, ochronę przed erozją, poprawę jej struktury), po wcześniejszej uprawie zbóż.
W otoczeniu terenu inwestycyjnego występują użytki rolne (od południa) oraz lasy (od północy). Ponadto na dz. nr 216/1 obręb Wietrzno, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego przedmiotowym wnioskiem, znajduje się ferma norek. Dojazd do miejsca realizacji inwestycji odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejącej drogi gruntowej, zlokalizowanej na dz. nr 36/1 obręb Wietrzno.
Najbliżej położone tereny chronione akustycznie znajdują się na dz. nr 216/3 obręb Wietrzno - w odległości ok. 440 m (tereny zabudowy zagrodowej) oraz na dz. 45/2 obręb Wietrzno - w odległości ok. 640 m (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Teren inwestycyjny nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się realizację:
- systemu konstrukcji podparć dla kontenerów (niski fundament betonowy lub gotowe prefabrykaty żelbetowe);
- kontenerowych, bateryjnych magazynów energii (do 168 szt.) wraz z inwerterami (do 1008 szt.);
- stacji transformatorowej NN lub WN/SN (główny punkt rozdzielczy/odbiorczy) – 1 szt.;
- kontenerowych stacji transformatorowych (do 42 szt.);
- rozdzielnic;
- dróg dojazdowych, utwardzonych kruszywem wraz z miejscami postojowymi, placów stałych i tymczasowych;
- linii elektroenergetycznych;
- ogrodzenia;
- systemu monitoringu;
- systemu ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej;
- systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP);
- układu pomiarowo-rozliczeniowego;
- układu pomiarowego w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej;
- systemu gromadzenia wód opadowych;
- systemu ochrony przeciwpożarowej w postaci instalacji podłączonych do sieci wodociągowej i hydrantów lub zbiorników z wodą realizowanych na potrzeby przedsięwzięcia.
Powierzchnia zajęta pod obiekty kubaturowe, w postaci kontenerowych magazynów energii, stacji transformatorowych, stacji transformatorowej NN lub WN/SN, a także drogi wewnętrzne, liczona po ogrodzeniu osiągnie do 1,49 ha. Natomiast powierzchnia przeznaczona pod infrastrukturę techniczną, tj. drogi dojazdowe, podziemne linie kablowe elektroenergetyczne oraz teletechniczne osiągnie ok. 7,9 ha. Zatem w niniejszej decyzji zobowiązano wnioskodawcę do lokalizacji przedsięwzięcia zgodnie z planem zagospodarowania terenu przedłożonym w ramach uzupełnienia do „raportu ooś” z dnia 15 października 2025 r.
Etap realizacji przedsięwzięcia związany będzie z typową emisją akustyczną i emisją zanieczyszczeń do powietrza charakterystyczną dla prac budowlanych, wynikającą z transportu materiałów oraz pracy urządzeń i maszyn. Niemniej jednak prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, w godzinach 6:00-22:00, co wskazano jako warunek realizacji inwestycji. Magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji, konserwacji sprzętu, a także naprawy sprzętu i pojazdów będą odbywały się poza miejscem realizacji prac. Ścieki bytowe będą gromadzone w przenośnych sanitariatach, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Ponadto plac budowy zostanie wyposażony w sorbenty przeznaczone do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Wytwarzane w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady będą magazynowane selektywnie, w kontenerach, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Podsumowując, oddziaływania na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji będą miały charakter lokalny, okresowy, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac związanych z budową magazynu energii elektrycznej.
[bookmark: _Hlk224112635]Na etapie eksploatacji inwestycji nie będą powstawały substancje powodujące zanieczyszczenie atmosfery. Natomiast źródłem emisji hałasu na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia będą: magazyny energii (do 168 szt.) wraz z inwerterami (do 1008 szt.) o poziomie mocy akustycznej do 86,3 dB każdy, stacja transformatorowa NN lub WN/SN (główny punkt rozdzielczy/odbiorczy) – 1 szt. o poziomie mocy akustycznej do 99 dB oraz kontenerowe stacje transformatorowe (do 42 szt.) o poziomie mocy akustycznej do 83,8 dB. Należy mieć na uwadze, że umieszczenie transformatorów oraz inwerterów wewnątrz kontenerowych stacji ograniczy emisję hałasu. Ponadto w celu ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich na etapie eksploatacji instalacji, należy zrezygnować ze stosowania sygnalizatorów głosowych, wykorzystywanych w systemach sygnalizacji włamania.
Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku względem najbliżej położonych terenów podlegających ochronie akustycznej, również w ujęciu skumulowanym. Niemniej jednak poziomy emisji hałasu związane z użytkowaniem ww. instalacji, obliczone na granicy terenów chronionych akustycznie wynoszą: 38,9 dB (P02). Zatem powyższy wynik znajduje się na granicy wartości dopuszczalnej, ustalonej dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, równej 40 dB w porze nocnej.
W związku z tym, w celu sprawdzenia rzeczywistego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w niniejszej decyzji nałożono na inwestora obowiązek wykonania i przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego. Pomiary hałasu należy przeprowadzić na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną (aktualnie zlokalizowanych na dz. nr 216/3, 45/2 obręb Wietrzno gm. Polanów), zarówno w porze dziennej, jak i nocnej, z zachowaniem procedur i metodyk określonych w przepisach szczegółowych i polskich normach obowiązujących w czasie przeprowadzania pomiarów. Pomiary winny być wykonane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2023, poz. 215, t.j.), w zakresie wykonywania pomiarów hałasu w środowisku. Wyniki przeprowadzonych pomiarów należy przedstawić regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, w terminie nie dłuższym niż miesiąc po wykonaniu pomiarów kontrolnych.
Planowane stacje transformatorowe, stacja SN/WN, inwertery oraz magazyny energii będą źródłem pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50 Hz. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448), dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie powinien przekraczać w miejscach dostępnych dla ludzi wartości granicznej 10 kV/m – natężenie pola elektrycznego, 60 A/m – natężenie pola magnetycznego. Podkreślenia wymaga fakt, że zarówno same magazyny energii, jak i sieć przesyłowa nie są zdolne do wytworzenia pola magnetycznego, które mogłoby stanowić zagrożenie dla środowiska. Ponadto umieszczenie transformatorów, inwerterów oraz ogniw bateryjnych w zabudowie kontenerowej ograniczy oddziaływanie w zakresie emisji pól magnetycznych. Jak wspomniano wcześniej, przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie usytuowane w odległości ok. 440 m od terenów zabudowy mieszkaniowej. Natomiast linie kablowe zostaną ułożone bezpośrednio w ziemi. Zatem stwierdzono, że na etapie eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia nie powinno dojść do przekroczenia dopuszczalnych wartości natężenia pola elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
[bookmark: _Hlk224112670]Eksploatacja projektowanej instalacji nie wpłynie również negatywnie na środowisko gruntowo-wodne. Zastosowanie misy olejowej mogącej pomieścić całą zawartość oleju znajdującego się w transformatorze oraz umieszczenie go w stacji transformatorowej, w przypadku transformatora olejowego, niweluje ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. Dodatkowo wody opadowe i roztopowe z terenu stacji GPO (Głównego Punktu Odbioru) oraz mis olejowych zlokalizowanych pod transformatorami będą odprowadzane do zamkniętego, bezodpływowego zbiornika o pojemności minimum 15 m3, po ich wcześniejszym podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, a następnie systematycznie przekazywane do utylizacji uprawnionym podmiotowym. Natomiast na pozostałym terenie inwestycji wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu.
W miejscu realizacji inwestycji nie występują formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478, ze zm.), takie jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Najbliżej położony obszar Natura 2000, pn. „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” (PLH320022), znajduje się w odległości ponad 1 km od granicy przedmiotowej działki, w związku z czym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanego zamierzenia inwestycyjnego na cele i przedmioty ochrony tego obszaru.
W trakcie badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej, w obrębie terenu inwestycji i w jego sąsiedztwie (do 100 m) stwierdzono występowanie 31 gatunków ptaków, tj.: siniak, grzywacz, bielik, kania ruda, kania czarna, błotniak stawowy, myszołów, dzięcioł czarny, gąsiorek, sójka, sroka, kruk, wrona siwa, skowronek, lerka, dymówka, szpak, rudzik, kopciuszek, śpiewak, kos, wróbel, mazurek, pliszka siwa, zięba, krzyżodziób świerkowy, czyż, trznadel, gawron, krogulec, wśród których 14 z nich uznano za lęgowe. Jednakże większość stwierdzonych gatunków lęgowych związana była z obecnością lasu na skraju obszaru planowanej inwestycji oraz zabudowy wiejskiej. Natomiast w miejscu realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono gniazdowania ptaków. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w trakcie jednej z przeprowadzonych kontroli terenowych, przy świeżo utworzonej pryzmie obornika, zlokalizowanej w odległości ok. 250 m na południowy zachód od granicy obszaru zainwestowania odnotowano 50 wron siwych, 13 kruków, 6 kań rudych oraz pojedynczego bielika, kanię czarną oraz myszołowa. Niemniej jednak powyższe zjawisko wydaje się być powszechne, gdyż fermy hodowlane mogą stanowić potencjalne żerowisko, w szczególności dla ptaków drapieżnych i nie świadczy o znacznej wartości przyrodniczej tego terenu.
Biorąc powyższe pod uwagę, w celu ograniczenia potencjalnego negatywnego oddziaływania inwestycji na awifaunę zobowiązano wnioskodawcę do podjęcia następujących działań. W przypadku rozpoczęcia i prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków, do robót można przystąpić wyłącznie po wykonaniu pod nadzorem ornitologicznym przeglądu terenu pod kątem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzeniu braku stanowisk lęgowych. Jednocześnie w ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie planuje się wycinki drzew i krzewów, ani ingerencji w tereny leśne. Dodatkowo zobowiązano inwestora do wykonania ogrodzenia bez zakończeń w postaci ostrych elementów, takich jak kolce, czy drut kolczasty.
W trakcie inwentaryzacji chiropterologicznej stwierdzono sygnały, odpowiadające głosom echolokacyjnym nietoperzy, tj. borowiec wielki, karlik malutki, karlik większy, karlik drobny. Niemniej jednak obecność ww. gatunków związana była przede wszystkim z obecnością przyległych kompleksów leśnych. Uwzględniając niewielką wysokość projektowanej instalacji oraz lokalizację inwestycji wyłącznie w obrębie gruntów dotychczas wykorzystywanych rolniczo, przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno mieć negatywnego wpływu na zinwentaryzowaną chiropterofaunę.
Ponadto w niniejszej decyzji zobowiązano inwestora do zasłonięcia wszelkich otworów i szczelin w urządzeniach infrastruktury technicznej (np. w stacjach transformatorowych), a w przypadku konieczności ich pozostawienia, zabezpieczenia siatką metalową o oczkach nie większych niż 1 cm x 1 cm, w celu uniemożliwienia zajmowania obiektów przez nietoperze i inne zwierzęta.
Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż w obrębie przedmiotowej działki nie odnotowano zbiorników wodnych, stanowiących potencjalne miejsca rozrodu płazów. W trakcie przeprowadzonych kontroli terenowych stwierdzono jedynie obecność jaszczurki zwinki. Ponadto wzdłuż skraju lasu położonego na zachód od granicy przedmiotowej działki oraz na terenie niewielkiej żwirowni, zinwentaryzowano liczne siedliska będące potencjalnym miejscem bytowania gadów (obszary nasłonecznione, porośnięte skąpą roślinnością, położone w sąsiedztwie lasów). W związku z tym, podczas prowadzenia prac wszelkie pułapki antropogeniczne zostaną szczelnie zakryte. Jednocześnie prowadzone będą regularne kontrole w celu uwolnienia zwierząt, które mimo zastosowanych zabezpieczeń zostaną w nich uwięzione. Powyższe wskazano jako warunek realizacji przedsięwzięcia.
Analizując wpływ przedmiotowej inwestycji na możliwość migracji zwierząt, należy wziąć pod uwagę ewentualne skumulowane oddziaływanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze. Z informacji będących w posiadaniu tut. W sąsiedztwie obszaru zainwestowania planuje się realizację farmy fotowoltaicznej o mocy do 200 MW, na dz. nr 35, 9/6, 56/1, 216/2, 53 obręb Wietrzno, gm. Polanów. Łączna powierzchnia zajęta pod realizację ww. przedsięwzięć wyniesie 111,49 ha.
Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach korytarza ekologicznego pn. „Puszcza Koszalińska” (GKPn-18), umożliwiającego migrację roślin, zwierząt i grzybów. W trakcie badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono występowanie następujących gatunków ssaków: kret europejski, borsuk, lis rudy, jeleń szlachetny, sarna europejska, dzik euroazjatycki. Odnotowane tropy oraz rejestracje z fotopułapki wskazują na sporadyczne żerowanie pojedynczych osobników lub niewielkich grup zwierząt. Głównym powodem nielicznych obserwacji ssaków w tym miejscu jest odgrodzenie całego kompleksu pól od sąsiadującego rozległego lasu, celem ochrony upraw polowych przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną i jest regularnie kontrolowane i naprawienie przez koło łowieckie. Odnotowane osobniki zwierząt prawdopodobnie przebywają już w zadrzewieniach znajdujących się na obszarze wygrodzonego kompleksu pól lub dostają się tu wzdłuż dróg (gdzie są przerwy w ogrodzeniu) oraz poprzez przerwanie samego ogrodzenia. Biorąc pod uwagę fakt, iż migracja zwierząt zachodzi przede wszystkim w obrębie kompleksów leśnych można założyć, iż lokalne migracje fauny w dalszym ciągu odbywać się będą w obszarze rozległego kompleksu leśnego, położonego w sąsiedztwie miejsca realizacji przedmiotowej inwestycji. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż powierzchnia zabudowy przedmiotowego przedsięwzięcia liczona po ogrodzeniu wyniesie jedynie do 1,49 ha, co nie przyczyni się do powstania bariery w migracji zwierząt.
Zgodnie z wynikami projektu Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego, teren inwestycji stanowi krajobraz priorytetowy (Krajobraz wiejski Łokwica), dla którego rekomenduje się m.in. ograniczenie powierzchniowego grodzenia terenów rolnych, w celu eliminacji barier ekologicznych. Natomiast wśród zagrożeń dla fizjonomii krajobrazu oraz dziedzictwa przyrodniczego wymienia się, m.in. rozdrobnienie struktury przestrzennej (fragmentację) i geometryzację naturalnych i półnaturalnych ekosystemów, wzrost zagęszczenia barier ekologicznych w krajobrazie, lokalizację dominujących w krajobrazie obiektów wysokościowych i obszarowych.
Podkreślenia wymaga fakt, że teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami chronionego krajobrazu oraz parkami krajobrazowymi Wysokość jednostki magazynującej będzie równa wysokości przeciętnego kontenera przystosowanego na potrzeby magazynowania energii (ok. 3 m). W zależności od sposobu posadowienia i wielkości zewnętrznych urządzeń technicznych, np. wentylacji na dachu kontenera, wysokość ta może osiągnąć do 4 m. Z kolei wysokość najwyższych elementów konstrukcyjnych stacji GPO nie powinna przekraczać 10 m, nie wliczając masztów instalacji odgromowej, których ostateczna wysokość zostanie określona w projekcie budowlanym. Niemniej jednak zasadniczo wysokość takich masztów nie powinna przekroczyć 25 m. Nadmienia się, że stacja GPO będzie położona w najniższej części obszaru przeznaczonego pod inwestycję, na poziomie ok. 149 m n.p.m., czyli ok. 4 m niżej niż magazyny energii. Mając na uwadze, że są to obiekty o wąskiej i ażurowej konstrukcji nie będą one dominantą krajobrazową. Podkreślenia wymaga również fakt, iż teren inwestycji otoczony jest od zachodu, północy i wschodu zwartym kompleksem leśnym ograniczającym widoczność instalacji. Projektowane magazyny mogą być zauważalne jedynie od strony południowej, gdzie w większości występują tereny rolne. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż pomiędzy istniejącą drogą gruntową, stanowiącą jedyny ciąg widokowy w zasięgu widoczności inwestycji, a projektowanym przedsięwzięciem występują naprzemienne wzniesienia i obniżenia terenu o deniwelacjach rzędu kilku metrów, które w dużym stopniu ograniczą widoczność magazynu energii. Ponadto w przypadku realizacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 200 MW, na dz. nr 35, 9/6, 56/1, 216/2, 53 obręb Wietrzno, gm. Polanów, projektowane magazyny energii będą przesłaniane przez samą farmę. Zobowiązano wnioskodawcę aby wszystkie obiekty kubaturowe zostały zaprojektowane w kolorach neutralnych, najlepiej odcieniach brązu, zieleni lub szarości, w celu ograniczenia wpływu instalacji na krajobraz. W celu ograniczenia nadmiernego oświetlenia nocnego, spowodowanego przez sztuczne źródło, nałożono na inwestora warunek rezygnacji z ciągłego oświetlenia terenu inwestycyjnego i ogrodzenia w porze nocnej. Do oświetlenia należy wykorzystać energooszczędne źródło światła z oprawami skierowanymi w dół. Zatem biorąc pod uwagę znaczną odległość od terenów zabudowy mieszkaniowej (minimum 440 m) oraz występujące na analizowanym obszarze przesłony krajobrazowe, nie przewiduje się istotnego negatywnego wpływu inwestycji na krajobraz.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest:
- w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie GW600010, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem ilościowym. Stan ogólny dla JCWPd określono jako dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jest niezagrożona. Celami środowiskowymi dla JCWPd są: dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy;
- w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Grabowa od źródeł do Wielinki z Wielinką o kodzie RW60001046819. JCWP posiada status naturalnych części wód, charakteryzujący się umiarkowanym stanem ekologicznym, stanem chemicznym poniżej dobrego. Stan ogólny został określony jako zły. Celami środowiskowymi dla JCWP są: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Grabowa w obrębie JCWP (dla troci wędrownej) oraz dobry stan ekologiczny. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jest zagrożona.   
Inwestycja znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wody, poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych i GZWP (Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych).
Mając zatem na uwadze zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia tj., że inwestycja nie jest zlokalizowana na ciekach i nie wiąże się z wprowadzeniem ścieków bezpośrednio do wód i do ziemi, uznano, iż przedsięwzięcie nie narusza warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335).
Ponadto realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak również nie wystąpią trwałe, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wód tego obszaru, oraz zostanie utrzymany sposób użytkowania i zagospodarowania zlewni. Podczas realizacji przedsięwzięcia nie ulegnie zasadniczo zmiana sposobu regulacji stosunków wodnych na przedmiotowym obszarze. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na potencjał ekologiczny i stan chemiczny wód na etapie realizacji i eksploatacji  przedsięwzięcia. Cel przedsięwzięcia nie narusza celu Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Wobec czego, uznano, że przedmiotowa inwestycja, zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastąpi degradacja wód podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak również nie nastąpi pogorszenie stanu chemicznego i ekologicznego JCWP oraz stanu ilościowego i chemicznego JCWPd.
W myśl art. 79 ust. 1 ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie dwukrotnie zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, wskazując w obwieszczeniu Burmistrza Polanowa z dnia 08 maja 2025 r. znak: GNR.IV.6220.4.2024.11 oraz z dnia 18 grudnia 2025 r. znak: GNR.IV.6220.4.2024.21 miejsce i 30-dniowy termin składania uwag i wniosków.
We wskazanych powyżej terminach – w związku z przeprowadzonym postępowaniem wymagającym udziału społeczeństwa – do tut. organu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski związane z planowaną realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a, przed wydaniem decyzji, Burmistrz Polanowa  pismem z dnia 16 lutego 2026 r. znak: GNR.IV.6220.4.2024.23 poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przysługującym prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Ze względu na lokalizację inwestycji w znacznym oddaleniu od granic państwa oraz przewidywany zasięg oddziaływania przedsięwzięcia nie wskazano na potrzebę przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.
Realizowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138), zatem odstąpiono również od określenia warunków w tym zakresie.
Wobec powyższego, po analizie całego materiału dowodowego stwierdzono, że planowana inwestycja realizowana na warunkach określonych w niniejszej decyzji nie spowoduje uciążliwego oddziaływania dla terenów sąsiednich, nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego, nie będzie również miała niekorzystnego wpływu na warunki wodno-gruntowe.
Mając na uwadze powyższe orzeczono, jak w sentencji decyzji.
W załączeniu:
Załącznik nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia
	Burmistrz Polanowa
	Grzegorz Lipski
POUCZENIE
1. Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Polanowa , w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
1. Stronie przysługuje możliwość zrzeczenia się odwołania, co skutkuje tym, że decyzja staje się decyzją prawomocną i ostateczną.
1. Zgodnie z  art.130 § 4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania jako zgodna z żądaniem strony.
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy OOŚ, może zostać złożona w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ona ostateczna,  z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ust. OOŚ.
Oplata skarbowa w wysokości 205,00 zł wniesiona na konto Urzędu Miejskiego w Polanowie pobrana zgodnie z częścią I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154)
[bookmark: _Hlk173410750]Otrzymują
1. VIVOS 4 Sp. z o.o., Al. Piastów 30, 71-064 Szczecin
1. a/a
Do wiadomości: 
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. 1  Maja 36, 75-001 Koszalin
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin
1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ZZ w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
str. 2

