Załącznik nr 1 do decyzji znak: GNR.I.6220.9.2022.4 z dnia 22 sierpnia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na dz. nr 76 obręb Krytno.
1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 76 w obrębie Krytno, w gminie Polanów. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami planowane przedsięwzięcie obejmuje następujące elementy: 
· system konstrukcji podparć dla paneli, 
· moduły fotowoltaiczne o mocy do 1 MW, 
· kontenerowa stacja transformatorowa, 
· trasę kablową i przyłącze, 
· ogrodzenie i system monitoringu.  
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.
	Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 3,2852 ha i w całości zostanie zajęta pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z przedłożonymi przez inwestora dokumentami, w obrębie działki inwestycyjnej występują jedynie grunty orne RIVa, RV, RVI. Dotychczas teren inwestycji użytkowany był rolniczo. Ogólnodostępne mapy wskazują, że w otoczeniu przedmiotowej działki znajdują się głównie grunty orne, lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz drogi.
3. Rodzaj planowanej technologii.
Dla przedmiotowej instalacji o mocy 1MWp przewiduję się wykonać: 
· jedną stację transformatorową wykonaną z betonu zbrojonego i wibrowanego wyposażoną w transformator 1000 kVA, 
· 4-5 szt. falowników o mocy od 185 kVA do 250 kVA, 
· moduły fotowoltaiczne o mocy od 350 W do 600W (ilość w zależności od mocy ok. 2700 szt.). 

Konfiguracja struktury montażu modułu dla instalacji 1MWp będzie się składać z: 
· 4 do 6 modułów poziomo nad sobą o pochyleniu modułu 20°, 
· maks. dopuszczalna wysokość konstrukcji: 3,20 m, 
· minimalna odległość między granicą a ogrodzeniem: 0.50 m, 
· minimalna odległość między ogrodzeniem a modułem: 3.00 m. W przypadku większej powierzchni dostępnej pod instalację, możliwe jest zwiększenie odległości do 5.00 m, 
· odległość między rzędami (N-S): minimum 5.00 m, 
· odległość między stołami (E-W): 0.20 m. 
4. Rozwiązania chroniące środowisko.
Eksploatacje oraz postoje sprzętu mechanicznego niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia będą prowadzone w taki sposób aby wyeliminować możliwość zanieczyszczenia gruntu oraz wód gruntowych produktami ropopochodnymi. Podczas tankowania sprzętu używanego przy budowie wykorzystane zostaną maty absorbujące zapobiegające ewentualnym przeciekom substancji szkodliwym (oleje, płyny eksploatacyjne) do podłoża.
Powstałe odpady będą selektywnie gromadzone z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania. Miejsce ich gromadzenia będzie chronione przed rozwiewaniem oraz niekorzystnym wpływem zmiennych warunków atmosferycznych oraz odizolowane od dostępu osób trzecich.
Emisja hałasu będzie miała krótkotrwały charakter ze względu na krótki czas prac. Na etapie realizacji prace budowlano – montażowe, związane z realizacja przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, stosowany będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym, przestrzegane będą zasady wyłączania silnika w czasie przerw w pracy, a w wyniku zaplanowanego procesu budowlanego, czas budowy będzie maksymalnie ograniczony.
 Na etapie eksploatacji inwestycji nie będą powstawały substancje powodujące zanieczyszczenie atmosfery. Potencjalnym źródłem emisji akustycznej mogą być transformatory. Jednakże umieszczenie transformatorów w kontenerowych stacjach transformatorowych ograniczy emisję hałasu.	
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