Załącznik nr 1 do decyzji znak: GNR.I.6220.7.2021.10 z dnia 26 listopada 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 213/3 (obręb 0216) w miejscowości Żydowo, Gmina Polanów (proj. Żydowo II) ”
1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
	Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr 213/3 obręb Żydowo, gm. Polanów. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się budowę/montaż: paneli fotowoltaicznych w ilości do około 4000 szt., stalowych konstrukcji wsporczych, inwerterów, prefabrykowanej stacji transformatorowej, budynków/kontenerów do magazynowania energii, dróg wewnętrznych oraz placu manewrowego o nawierzchni gruntowej, a także ogrodzenia.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.
	Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 3,87 ha, natomiast powierzchnia przeznaczona do przekształcenia w wyniku realizacji inwestycji osiągnie do 1,1174 ha.  W obrębie przedmiotowej działki występują następujące klasoużytki: w przeważającej części grunty orne (RV i RIVb) oraz na pozostałej części łąki trwałe (ŁV, ŁIV), nieużytek (N) oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-ŁIV) i pastwiska (PsIV). Przedmiotowa instalacja zostanie usytuowana jedynie na gruntach ornych klasy RV i RIVb i częściowo na łąkach (ŁV), na których obecnie prowadzona jest uprawa roślin paszowych (głównie traw z rzędu wiechlinowatych i koniczyny polnej). Działka inwestycyjna sąsiaduje od strony północnej i zachodniej z agrocenozami i w niewielkiej części obszarami leśnymi, a od strony południowej i wschodniej z drogą gruntową oraz w dalszym otoczeniu z kompleksem leśnym.
3. Rodzaj planowanej technologii.
Ogniwa fotowoltaiczne pracują bezobsługowo. Montaż odbywa się w miejscu posadowienia z gotowych elementów bezpośrednio na gruncie. Montaż obejmuje wbicie, bądź wkręcenie, do gruntu konstrukcji mocujących w formie metalowych słupków, do których przykręcane są panele fotowoltaiczne, podłączane są przetwornice, inwertery i inne urządzenia wspomagające pracę ogniw. Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych w postaci prądu stałego przesyłana będzie przewodami zlokalizowanymi na konstrukcjach wsporczych paneli do inwerterów, których zadaniem jest przekształcenie jej na prąd zmienny. Z inwerterów trasami kablowymi energia elektryczna o napięciu nn przesyłana będzie do transformatora, którego zadaniem będzie podniesienie napięcia do wartości 15 kV lub 20 kV, aby możliwa była współpraca z siecią dystrybucyjną.
4. Rozwiązania chroniące środowisko.
	Ogniwa fotowoltaiczne stanowią źródło tzw. czystej energii. Ich wykorzystanie, dzięki zastępowaniu konwencjonalnych źródeł energii, przyczynia się do spadku emisji do atmosfery CO2, SO2, Nox i pyłów, co powoduje korzystne skutki środowiskowe w skalach od lokalnej (spadek zanieczyszczenia powietrza) po globalną (ograniczenie klimatycznych i pochodnych skutków efektu cieplarnianego). Na obszarze inwestycji nie planuje się zastosowania jakichkolwiek środków chemicznych i biologicznych, w tym środków biobójczych (m.in. pestycydów i herbicydów).
	W celu minimalizacji niepożądanych zjawisk jakie mogą pojawić się w związku z budową elektrowni słonecznej oraz jej eksploatacji zostaną zastosowane działania ograniczające negatywny wpływ inwestycji na środowisko:
· rezygnacja ze stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków roślin;
· rezygnacja z oświetlenia elektrowni w porze nocnej;
· pozostawienie minimum 20 cm wolnej przestrzeni pomiędzy ogrodzeniem, a powierzchnią gruntu, jednocześnie zastosowane zostanie ogrodzenie pozbawione zakończeń ostrymi elementami w postaci kolców, czy drutu kolczastego;
· stoły montażowe pod panele, ogrodzenie oraz obiekty wchodzące w skład farmy fotowoltaicznej wykonane będą w odcieniach szarości lub zieleni w celu ograniczenia widoczności obiektów w krajobrazie;
· prace budowlane prowadzone będą poza sezonem lęgowym.
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