Załącznik nr 1 do decyzji znak: GNR.IV.6220.8.2023.18 z dnia 29 września 2025 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW oraz magazynów energii o mocy do 0,3 GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Polanów 1”
 W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się montaż modułów fotowoltaicznych i inwerterów o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, konstrukcji wsporczych, stacji transformatorowych w ilości do 3 szt., stacji GPO, magazynów energii w ilości do 150 szt., wykonanie tras oraz linii kablowych, pozostałych elementów infrastruktury, ogrodzenia.
Zgodnie z przedłożonymi przez inwestora dokumentami w granicach przedmiotowej działki występują następujące klasoużytki: grunty orne (RIVb, RV, RVI), pastwiska (PsIV, PsV), łąki (ŁIV), grunty pod rowami (W-ŁIV), lasy (LsIII), grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-PsV) oraz nieużytki. Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 4,22 ha, natomiast powierzchnia przeznaczona do przekształcenia w związku z realizacją przedsięwzięcia, wyniesie do 2,93 ha. W otoczeniu terenu inwestycji znajdują się głównie grunty rolne, łąki i pastwiska. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest na działce nr 49/1 w obrębie Gołogóra, w odległości ok. 165 m od obszaru objętego wnioskiem. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Podczas fazy budowy instalacji będą produkowane niewielkie ilości ścieków socjalnobytowych, w związku z czym planuje się zastosowanie kontenerów sanitarnych, które zostaną przetransportowane na teren inwestycji. Teren przedsięwzięcia na etapie prac budowlanych zostanie zaopatrzony w środki do neutralizacji przypadkowo rozlanych substancji ropopochodnych. W przypadku ich niekontrolowanego wycieku, zanieczyszczenie zostanie niezwłocznie usunięte za pomocą środków do neutralizacji, a zebrany materiał przekazany do utylizacji uprawnionemu odbiorcy. Tankowanie oraz naprawy sprzętu będą wykonywane poza terenem inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z wytwarzaniem odpadów powstających podczas prac budowlano-montażowych. Odpady te będą selektywnie zbierane i gromadzone w zamkniętych pojemnikach lub kontenerach usytuowanych na szczelnym podłożu, w wyznaczonych miejscach na terenie przedsięwzięcia. 
Etap realizacji przedsięwzięcia związany będzie z typową emisją akustyczną i emisją
zanieczyszczeń do powietrza charakterystyczną dla prac budowlanych, wynikającą z transportu materiałów oraz pracy sprzętu technicznego i maszyn. Zatem w celu ograniczenia uciążliwości pochodzących z etapu budowy względem najbliższych mieszkańców, prace realizacyjne prowadzone będą w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00-22:00.
Źródłem emisji hałasu na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia będą m.in. transformatory i magazyny energii, które usytuowane zostaną wewnątrz kontenerowych stacji transformatorowych, co ograniczy poziom hałasu emitowanego przez ww. urządzenia. Natomiast inwertery zostaną usytuowane równomiernie w granicach obszaru zainwestowania, w znacznej odległości od siebie, co wyklucza interferencję fal dźwiękowych.
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