Załącznik nr 1 do decyzji znak: 
GNR.IV.6220.1.2022.9 z dnia 
03 stycznia 2023 r. o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy od 1,5 ha do 1,8 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii (opcjonalnie) w miejscowości Cetuń na częściach nieruchomości numer ewidencyjny 8/40 i 8/41 gmina Polanów”
1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
	Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW, na dz. nr 8/40 i 8/41, obręb Cetuń, gm. Polanów. 
Zgodnie z przedłożonymi dokumentami planowane przedsięwzięcie obejmuje następujące elementy: 
· moduły fotowoltaiczne i falowniki o mocy do 2 MW;
· kontenerową stację transformatorową (do 2 sztuk);
· kontenerowe magazyny energii (do 2 sztuk);
· trasę kablową i przyłącza;
· drogę wewnętrzną;
· system monitoringu i alarmu;
· ogrodzenie. 
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.
Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 1,8823 ha i prawie w całości zostanie zajęta pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedmiotowe działki w całości sklasyfikowane są jako pastwiska (PsIV). Dotychczas teren inwestycji wykorzystywany był jako łąka kośna, w celu pozyskania siana. Na analizowanych działkach znajdują się pojedyncze zadrzewienia, które nie zostaną usunięte w ramach realizacji inwestycji. Ponadto działki inwestycyjne sąsiadują z jeziorem Wielkim, oddzielonym od terenu inwestycji pasem zadrzewień. Ogólnodostępne mapy wskazują, że w otoczeniu planowanej inwestycji znajdują się głównie terenu leśne oraz grunty orne.
3. Rozwiązania chroniące środowisko.
Faza realizacji:
Etap realizacji przedsięwzięcia związany będzie z typową emisją akustyczną i emisją zanieczyszczeń do powietrza charakterystyczną dla prac budowlanych, wynikającą z transportu materiałów oraz pracy sprzętu technicznego i maszyn. Jednakże prace realizacyjne prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, w godzinach 6:00-22:00. Podczas fazy budowy instalacji będą produkowane niewielkie ilości ścieków socjalno-bytowych, w związku z czym planuje się zastosowanie urządzeń sanitarnych, które zostaną przetransportowane na teren inwestycji. Wytwarzane w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia. Podsumowując, oddziaływania na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji będą miały charakter lokalny, okresowy, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac związanych z budową przedmiotowej farmy fotowoltaicznej.
Faza eksploatacji:
	Na etapie eksploatacji inwestycji nie będą powstawały substancje powodujące zanieczyszczenie atmosfery. Potencjalnym źródłem emisji akustycznej mogą być transformatory, jednakże umieszczenie ich w kontenerowych stacjach transformatorowych ograniczy emisję hałasu. Zastosowanie misy olejowej mogącej pomieścić całą zawartość oleju znajdującego się w transformatorze oraz umieszczenie go w stacji transformatorowej, w przypadku transformatora olejowego, niweluje ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi.
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