Załącznik nr 1 do decyzji znak: GNR.I.6220.4.2021.24 z dnia 03 października 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 2/1, 79/22, 79/24, 80, 81/5, 87/2, 88, 89, 107, 108/1, 85/5, 4/3, 9/2, 9/3, 37, 41, 50/1, 91, 92, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 108/2, 378, 85/3 w miejscowości Karsinka, Gmina Polanów, (proj. Karsinka II)”.
1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 300 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr 2/1, 79/22, 79/24, 80, 81/5, 87/2, 88, 89, 107, 108/1, 85/5, 4/3, 9/2, 9/3, 37, 41, 50/1, 91, 92, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 108/2, 378, 85/3 obręb Karsinka, gm. Polanów (projekt Karsinka II). W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych (do 1200000 szt.), mocowanych na konstrukcjach wsporczych, posadowionych bezpośrednio na gruncie. Zamontowane panele fotowoltaiczne będą miały na celu dokonanie konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. W celu przekształcenia energii z prądu stałego na prąd zmienny planuje się zastosowanie inwerterów - centralnych (do 200 szt.) lub rozproszonych (do 2000 szt.).
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.
Całkowita powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi ok. 320,6 ha, natomiast powierzchnia zajęta pod przedmiotowe przedsięwzięcie osiągnie do 283,94 ha. Zgodnie z przedłożonymi przez inwestora dokumentami, w obrębie działek inwestycyjnych występują następujące klasoużytki: grunty orne (RIIIb, RIVa, RIVb, RV, RVI), pastwiska trwałe (PsIV, PsV, PsVI), grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-RIVb, Lzr-RV), lasy (LsIV, LsV), grunty pod rowami (W-PsV, W-RV, W-RVI), nieużytki (N) oraz grunty rolne zabudowane (Br-PsIV, Br-RIVb). Projektowana instalacja zostanie usytuowana wyłącznie w granicach gruntów ornych (RIVa, RIVb, RV, RVI) oraz pastwisk trwałych (PsV, PsVI), dotychczas użytkowanych rolniczo, poza terenami cennymi przyrodniczo, zewidencjonowanymi jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-RIVb, Lzr-RV), lasy (LsIV, LsV), grunty pod rowami (W-PsV, W-RV, W-RVI), nieużytki (N), a także poza zabudowanymi gruntami rolnymi (Br-PsIV, Br-RIVb).
4. Rozwiązania chroniące środowisko.
Ścieki bytowe gromadzone będą w przenośnych toaletach, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Wytwarzane w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady będą magazynowane selektywnie, w kontenerach, w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Dodatkowo, w celu ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne, wnioskodawca przewiduje podjęcie następujących działań: miejsca postojowe pojazdów i sprzętu zostaną zabezpieczone poprzez ich utwardzenie i uszczelnienie (np. matami absorbującymi, płytami OSB, płytami betonowymi). Natomiast magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji bądź konserwacji sprzętu, a także tankowanie oraz naprawy sprzętu i maszyn będą wykonywane poza terenem inwestycji. Ponadto plac budowy zostanie wyposażony w sorbenty przeznaczone do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Podsumowując, oddziaływania na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji będą miały charakter lokalny, okresowy, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac związanych z budową przedmiotowej farmy fotowoltaicznej.
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