Załącznik nr 1 do decyzji znak: GNR.IV.6220.3.2022.10 z dnia 27 grudnia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 109/2, 111/3 w obrębie Jacinki, gmina Polanów”.
1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 19 MW, planowanej do realizacji na części działek o nr 109/2 i 111/3 w obrębie Jacinki, gmina Polanów. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami planowane przedsięwzięcie obejmuje następujące elementy:
· konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne,
· panele fotowoltaiczne i inwertery o mocy do 19 MW,
· kontenerowe stacje transformatorowe w ilości do 19 szt.,
· magazyny energii,
· pośrednie rozdzielnice napięcia,
· układy pomiarowo-zabezpieczające,
· podziemne trasy oraz linie kablowe,
· instalacje odgromowe, przepięciowe i przetężeniowe,
· dodatkowe oprzyrządowanie pomocnicze,
· ogrodzenie i monitoring.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.
Całkowita powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 13,6456 ha, natomiast łączną powierzchnia zajęte pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wyniesie do 9,33 ha. Zgodnie z mapą ewidencji gruntów, na działkach inwestycyjnych występują następujące klasoużytki: grunty orne (RIIIa, RIVa, RIVb), łąki trwałe (ŁIV) oraz nieużytki (N). Na terenie przeznaczonym pod inwestycję oraz w najbliższym otoczeniu, oprócz roślin uprawnych, stwierdzono występowanie typowych i szeroko rozpowszechnionych roślin segetalnych i ruderalnych. Ponadto na terenie działki inwestycyjnej nr 11/3 obr. Jacinki znajduje się zabudowa zagrodowa, będąca w stanie ruiny.
3. Rozwiązania chroniące środowisko.
Faza realizacji:
- prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej tj. w godzinach 6.00 – 22.00 w celu ograniczenia uciążliwości akustycznej;
- zabezpieczenie sprzętu budowlanego przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa i smarów poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych; 
- tankowanie i naprawa pojazdów odbywać się będzie poza terenem inwestycji, w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach. 
- gromadzenie ścieków sanitarno-bytowych w szczelnych sanitariatach i ich regularne przekazywanie wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne pozwolenia; 
Faza eksploatacji:
- wyposażenie transformatora w szczelną misę olejową, co zapobiegnie ewentualnemu zanieczyszczeniu gruntu; 
- przekazywanie na bieżąco do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom odpadów wytworzonych w związku z konserwacją planowanej inwestycji, bez konieczności magazynowania ich na trenie przedsięwzięcia; 
- zastosowanie ogniw fotowoltaicznych pokrytych powłoką antyrefleksyjną w celu wyeliminowania tzw. „efektu olśnienia”; 
- okresowe mycie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie za pomocą czystej wody pod ciśnieniem bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczącej.
- prowadzenie wykaszania farmy od centralnej części w kierunku jej brzegów w celu umożliwienia ucieczki zwierząt i ograniczenia ich śmiertelności.
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