Załącznik nr 1 do decyzji znak: 
GNR.IV.6220.5.2022.5 z dnia 
03 stycznia 2023 r. o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
polegającego na: „Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej „Żydowo 3” o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii” planowanej na działce nr 98/3, obręb Żydowo, gm. Polanów.
1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
	Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr 98/3 obręb Żydowo, gm. Polanów. 
Zgodnie z przedłożonymi dokumentami planowane przedsięwzięcie obejmuje następujące elementy: 
· panele fotowoltaiczne do 6670 szt.; 
· konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych; 
· string-boxy; 
· falowniki w ilości do 10 szt,; 
· stacja transformatorowa; 
· kontenerowe magazyny energii; 
· system monitoringu; 
· ogrodzenie; 
· komunikacja wewnątrz farmy oraz plac manewrowy; 
· inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją farmy fotowoltaicznej, w tym wewnętrzne linie kablowe nn łączące poszczególne sekcje projektowanej elektrowni ze stacją transformatorową. 
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.
Powierzchnia działki inwestycyjnej zgodnie z przedłożonym wypisem z ewidencji gruntów wynosi 1,48 ha i w całości zostanie zajęta pod planowane przedsięwzięcie. Zgodnie z mapą ewidencji gruntów, na działkach inwestycyjnych występują grunty orne (RIVb). Obecnie przedmiotowy teren jest niezabudowany i użytkowany rolniczo.
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz z ogólnodostępnych map wynika, że w otoczeniu przedmiotowej działki znajdują się głównie użytki zielone oraz droga wojewódzka nr 205. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 250 m na południe od miejsca realizacji przedsięwzięcia (dz. nr 568/8 obręb Żydowo).
3. Rozwiązania chroniące środowisko.
Faza realizacji:
· postępowanie z odpadami, które powstaną na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji zgodne z przepisami ustawy o odpadach, w szczególności gromadzenie poszczególnych rodzajów odpadów w przystosowanych do tego celu kontenerach, przekazywanie odpadów do transportu, odzysku lub unieszkodliwiania jedynie wyspecjalizowanym firmom, posiadającym odpowiednie pozwolenia; 
· zabezpieczenie sprzętu budowlanego przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa i smarów poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych; 
· prace budowlane będą prowadzone w godzinach dziennych, pomiędzy 6.00, a 22.00, aby ograniczyć oddziaływanie hałasu wytwarzanego przez maszyny budowlane;
· gromadzenie ścieków sanitarno-bytowych w szczelnych sanitariatach i ich regularne przekazywanie wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne pozwolenia; 
· zabezpieczenie wykopów budowlanych przed możliwością przedostania się do nich drobnych zwierząt. Regularnie kontrolować teren prowadzonych prac, a zwłaszcza wykopów budowlanych, pod kątem ewentualnego uwięzienia w nich zwierząt. Wszelkie zwierzęta, które dostaną się do wykopów, należy przenieść w bezpieczne miejsce, zgodnie z przepisami prawa.
Faza eksploatacji:
· zastosowanie najnowocześniejszych technologii; 
· należy dokonywać okresowych konserwacji elementów elektrowni celem zapewnienie prawidłowego działania instalacji; 
· zastosowanie powłok antyrefleksyjnych; 
· stała kontrola i konserwacja projektowanej instalacji; 
· zastosowanie technologii czyszczenia bez użycia środków chemicznych tylko wodą zdemineralizowaną celem zapobieżenia zanieczyszczeniu środowiska gruntowego; 
· nie składować odpadów na terenie inwestycji. 
· zastosowanie obiektów (np. kontenerowe stacje transformatorowe) w odcieniach szarości, brązu i/lub zieleni; 
· brak ciągłego oświetlenia inwestycji w porze nocnej.
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