Polanów, dnia 3 lipca 2024 r.
Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
GM.II.271.11.2024
[bookmark: _Hlk131670161]Dotyczy postępowania pod nazwą: „Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Polanowie – Etap II”
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2024/BZP 00375006/01 z dnia 2024-06-20 
Wyjaśnienie treści SWZ
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:
Pytanie 1: pkt nr 5 przedmiaru: Jaką średnią wytrzymałość na ściskanie powinna mieć stabilizacja cementem o grubości 12 cm po zagęszczeniu? 
[bookmark: _Hlk170819484]Odpowiedź: średnia wytrzymałość na ściskanie powinna mieć C1,5/2,5.
Pytanie 2: pkt nr 6 przedmiaru: Czy podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ma być C-90/3 czy C-50/30?
Odpowiedź: podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ma być C-90/3.
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