Polanów, dnia 11maja 2021 r.

Gmina Polanów

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

gM.iI.271.6.2021

Do wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

**Odpowiedzi na zapytania**

**do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej na Przedszkole i Klub Seniora w Polanowie”**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płatności częściowe raz w miesiącu wg zaawansowania?

Odpowiedź: Tak.

2. Proszę o doprecyzowanie jaką płytę GK należy zastosować (białą, zieloną czy czerwoną)?

Odpowiedź: w poz. 118 przedmiaru płyta GK opisana jest jako ognioodporna – czyli

czerwona.

3. Proszę o podanie współczynnika wełny gr. 5 cm przeznaczonej na ścianę wewnętrzną S3.

Odpowiedź: ściana wewnętrzna S3: wełna skalna, współczynnik lambda maks. 0,038.

4. Proszę o podanie koloru kostki

Odpowiedź: proponujemy kostkę (polbruk) prostokątną szarą (do uzgodnienia z Inwestorem),

5. Z jakiego materiału i o jakich parametrach należy zamontować?

Odpowiedź: do uzgodnienia z Inwestorem.

6.Proszę o podanie parametrów wykładziny rulowanej PCV 2 mm - kolor, specyfikację.

Odpowiedź: wykładzina obiektowa homogeniczna gr.2mm, klasyfikacja użytkowa 43,

grubość warstwy użytkowej 2mm, waga całkowita 2900 g/m2, ochrona

powierzchni Poliuretan PUR.

7. Proszę o przedstawienie projektu balustrady oraz pochylni ze stali nierdzewnej wraz z szczegółowym opisem, wymiarem, średnicami

Odpowiedź: balustrada wg załączonego rysunku, rury śr. 40 mm.

8. Proszę o podanie wymiarów i szczegółowego opisu materiału, z którego ma być wykonana ścianka w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych.

Odpowiedź: kabiny sanitarne z płyt kompaktowych HPL gr.10mm.

9. Proszę o szczegółowy opis (z jakiego materiału. wymiary, kolory, ilość) szafek przeznaczonych do szatni.

Odpowiedź: wyposażenie będzie w osobnym zamówieniu.

10. Proszę o podanie współczynnika wełny mineralnej - pas EI60.

Odpowiedź: ściana zewnętrzna wełna skalna, współczynnik lambda maks. 0,036.

BB/MD

Z up. Burmistrza

Bogumił Badurak

Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego

Budownictwa i Gospodarki Komunalnej