Polanów, dnia 09.03.2023 r.

Zamawiający:

**Gmina Polanów**

**ul. Wolności 4**

**76-010 Polanów,**

strona internetowa: www.polanow.pl

adres e-mail: um@polanow.eu

tel.: (94) 3188329

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Gmina Polanów zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

**„Remont placu zabaw w Rzeczycy Małej”**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów placu zabaw.
3. Oferowane materiały muszą być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu dostawy zawiera przykładowe wizualizacje.
4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie do 29 maja 2023 roku.
5. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego użytkowania. Muszą posiadać wszystkie atesty i normy z grupy PN-EN 1176 odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw.
6. Wykonawca dokona dostawy i montażu elementów placu zabaw pod wskazany adres.
7. Zamówienie nie obejmuje uzupełnienia nawierzchni piaskiem.
8. Gwarancja obejmuje okres 36m-cy.
9. Forma płatności 21 dni od wystawienia faktury (po bezusterkowym odbiorze).
10. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Element dostawy** | **Opis przedmiotu dostawy**  **(przykładowe wizualizacje)** |
| 1 | huśtawka metalowa bocianie gniazdo | Wymiary – min.204 x 340 cm, wys. ok. 239 cm  Wysokość upadku ok.136cm  Powierzchnia zderzenia min. 715 x 270 cm  Konstrukcja – rury stalowe o średnicy ok.76,1mm, zabezpieczone podkładem cynkowym, wykończone lakierem poliestrowym  Rodzaj siedziska - bocianie gniazdo,  Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym  Elementy składowe: nogi stalowe 4 szt., belka stalowa 1szt.,  Rodzaj siedziska - bocianie gniazdo  galeria  galeria |
| 2 | huśtawka ważka | Wymiary ok. 49,5x300cm, wys. ok. 113cm  Wysokość upadku max. 98cm  Powierzchnia zderzenia: min. 249,5x500cm  Konstrukcja – rura stalowa o śred. min. 76,1mm, 48,3mm, zabezpieczona podkładem cynkowym  Wykończenie - płyta typu HDPE, lakier poliestrowy  Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym  Elementy składowe: belka 1 szt., siedziska 2 szt., obojniki 2 szt., podstawa stalowa 1 szt.  galeria |
| 3 | Karuzela tarczowa z siedziskami | Konstrukcja rury stalowe, zabezpieczona podkładem cynkowym, wykończona lakierem poliestrowym  Wymiary średnica ok. 150cm, wysokość ok.85,5cm  Elementy składowe: słup stalowy 1 szt., tarcza 1 szt.,  poręcze 2 szt., siedzisko 2 szt., kierownica 1 szt.  . |
| 4 | Ławka metalowa z oparciem | Wymiary min. 61x150cm wys. ok. 86 cm  Konstrukcja – rury stalowe, deski drewniane  Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym  Elementy składniowe: siedzisko z desek 1 szt., oparcie z desek 1 szt., stelaż 2 szt.  ma-004 ŁAWKA METALOWA Z OPARCIEM - Producent certyfikowanych placów zabaw -  SIMBA |
| 5 | Zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami | Konstrukcja o podkładzie cynkowym, rury i profile o różnej średnicy, wykończenie płytą typu HDPE, blachą nierdzewną  Wymiary ok.353x466cm, wysokość ok.314cm  Elementy składowe: wieża sześciokątna szt.2, ślizg 2 szt., ścianka wspinaczkowa 1 szt., koci grzbiet linowy na podest 1 szt., panel Suwak rakieta 1 szt., panel Sorter sznurki 1 szt., panel bulaj 2 szt., panel koszyk 1 szt., panel – ruchome koło 1 szt.  galeria  galeria |

1. **Tryb udzielenia zamówienia**
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana drogą elektroniczną Wykonawcom, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zrezygnuje z zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
7. **Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:**

* za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z najniższą ceną brutto za całość zamówienia.

1. **Forma złożenia oferty:**

Oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres: **j.sominka@polanow.eu** w terminie do **17 marca 2023 r.** do godziny **12:00**

1. **Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami**

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Joanna Sominka-Klóziak tel. 94 3480760 e-mail: j.sominka@polanow.eu