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Dotyczy postępowania pod nazwą: „Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach Gminy Polanów”
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2024/BZP 00221242 z dnia 2024-02-27
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:
Pytanie 1: W ogłoszeniu o zamówieniu na roboty budowlane „Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach Gminy Polanów” min. w pkt. 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia są napisy:
- Budowa świetlicy wiejskiej w Cetuniu wraz z wykończeniem - budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony z salą główną, kuchnią, wc, pomieszczeniu socjalnym; powierzchnia zabudowy ok.155m2, powierzchnia użytkowa ok. 118m2; dach blachodachówka, ściany zewnętrzne tynki cementowo wapienne, bloczki gazobetonowe, styropian eps, tynk strukturalny, podłoga na gruncie wylewka cementowa zbrojona, ogrzewanie budynku oparte o nisko emisyjne źródło ciepła.
- Remont istniejącego pomieszczenia wiejskiego w Rososze służącego jako świetlica wiejska polegać będzie w szczególności na: dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie okien, drzwi wejściowych oraz wymianie częściowej instalacji elektrycznej, wykonania tynków i podłogi w głównym pomieszczeniu.
Proszę o informację dotyczącą remontu istniejącego pomieszczenia (budynku) w Rososze. Ani w dokumentacji kosztorysowej, ani w projekcie nie ma żadnych informacji, rysunków, obmiarów, projektów itp. dotyczących obiektu w tej miejscowości.
Odpowiedź: do przetargu został załączony przedmiar dotyczący remontu pomieszczenia w Rososze.
Pytanie 2: W załączonej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku świetlicy w Cetuniu są tylko rysunki parteru i jego aranżacji, rzuty elewacji, rzut dachu i jeden przekrój. Brak jest dokumentacji projektowej konstrukcyjnej.
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji konstrukcyjnej, o m.in.:
- konstrukcję stropu budynku i sposób układania płyt korytkowych,
- konstrukcję zbrojenia elementów żelbetowych,
- projekt instalacji elektrycznej w budynku wraz z rysunkiem szczegółowego podłączenia do szafy elektrycznej,
- projekt instalacji elektrycznej na terenie działki,
- projekt instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku,
- projekt instalacji wodno – kanalizacyjnej na terenie,
- projekt instalacji centralnego ogrzewania,
- projekt instalacji fotowoltaicznej,
Odpowiedź: W dokumentacji :”Projekt techniczny” są wszystkie wymienione projekty. Instalacja elektryczna prowadzona będzie do istniejącej szafki.

Pytanie 3: W jednym z przedmiarów w pozycji „Nawierzchnie utwardzone” występują m.in. takie pozycje jak: „usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 20cm za pomocą spycharki – 486,090m2”, „roboty ziemne w gruncie kat. I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi….-167,752m3”, „nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układanej na podsypce piaskowej – 352,670m2”.
Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą te roboty. W opisie w projekcie jest tylko mowa o utwardzonych 5 miejscach postojowych dla samochodów, w tym jedno dla samochody osoby niepełnosprawnej. Prosimy o udostępnienie projektu zagospodarowania terenu z zaznaczonymi nawierzchniami utwardzonymi.
[bookmark: _Hlk161049334]Odpowiedź: W projekcie zagospodarowania terenu na rys A/01 pokazane  są tereny utwardzone i nieutwardzone.

Pytanie 4: Plac zabaw – w przedmiarze w pozycji „plac zabaw” są wypisane urządzenia zabawowe i towarzyszące. Nie ma żadnych informacji (ani w przedmiarze ani w projekcie) dotyczących podłoża na jakim urządzenia te mają być zamontowane.
Prosimy o informację dotyczącą podłoża jakie ma być wykonane przy urządzeniach zabawowych. Jeśli nie było to ujęte w przedmiarze, prosimy o jego udostępnienie.
Odpowiedź: na placu zabaw ma być podłoże piaskowe.

Pytanie 5: W projekcie i jego opisie występują różnice pomiędzy informacjami (pozycjami) z przedmiaru. M.in. zastosowanych lamp sufitowych (przedmiar – oprawy świetlówkowe, projekt – oprawy ledowe).
Odpowiedź: należy uwzględnić oprawy ledowe.
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