Polanów, dnia 12 czerwca 2024 r.
Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
GM.II.271.9.2024


[bookmark: _Hlk167349241]Dotyczy postępowania pod nazwą: „Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów” realizowanego częściowo w formule zaprojektuj i wybuduj. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2024/BZP 00340340/01 z dnia 2024-05-27  
Wyjaśnienie treści SWZ 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:
Pytanie 1 : Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie rozwiązania równoważnego w technologii zamkniętych, bezciśnieniowych kolumn filtracyjnych? Prosimy obejrzeć załączony film: https://youtu.be/Qht-XV493UU?si=-KQ9dvQrm249MwV6 pytania do nas: tel. 883 820 388 Pozdrawiamy IMTechnika 
Odpowiedź: nie dopuszczamy.
Pytanie 2: Proszę o uściślenie, który wariant należy przyjąć do wyceny: w krótkim opisie zamówienia widniej zapis "Zadanie obejmuje również wykonanie odcinków sieci wodociągowej w celu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej Z EWENTUALNYM wykorzystaniem  i  remontem  istniejącego  zbiornika  retencyjnego  100m3 z pompownią." natomiast w PFU SUW Żydowo jest zapis Tom I Część Opisowa w pkt1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia jest zapis "Zadanie obejmuje również wykonanie odcinków sieci wodociągowej w celu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej z WYKORZYSTANIEM i przebudową istniejącego zbiornika retencyjnego 100m3 z pompownią na dz. nr 492/1 w Żydowie..."
Odpowiedź: Należy przyjąć wykorzystanie i przebudowę istniejącego zbiornika retencyjnego.
[bookmark: _Hlk169086785]Pytanie 3: Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdza się konieczność wykonania tymczasowej drogi dojazdowej do obiektu, co nie zostało wskazane w PFU SUW Żydowo. W związku z faktem, że teren drogi dojazdowej jest poza zakresem inwestycji prosimy o potwierdzenie, że ewentualne koszty związane z zapewnieniem (wykonaniem) drogi tymczasowej lub od razu docelowej (dla celów budowy i późniejszej eksploatacji) leżą po stronie Inwestora.
Odpowiedź: Konieczność wykonania tymczasowej drogi będzie wynikała z przyjętych rozwiązań technicznych i koszty będą po stronie Wykonawcy.
Pytanie 4: W związku z faktem, że działka nr 608/7 obr. Żydowo jest działką leśną, prosimy o informację, czy Inwestor posiada decyzję wyłączenia z produkcji leśnej terenu pod projektowane obiekty na tej działce?
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wyłączenia tej działki z produkcji leśnej. Istniejące urządzenia wodociągowe nie spowodowały konieczności wyłączenia z produkcji leśnej, a inwestycja przewiduje niewielką rozbudowę i remont istniejących urządzeń.
Pytanie 5: W związku z faktem, że działka nr 608/7 obr. Żydowo jest działką leśną, prosimy o informację, czy Inwestor posiada uzgodnienie z Nadleśnictwem Polanów lub Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku zakresu planowanych robót na tej działce?
Odpowiedź: Gmina posiada umowę użyczenia działki z Lasami Państwowymi. 
Pytanie 6: Jeśli Inwestor nie posiada decyzji wyłączenia z produkcji leśnej terenu pod projektowane obiekty na działce nr 608/7 obr. Żydowo, prosimy o informację, po czyjej stronie będzie leżało uzyskanie tej decyzji?
Odpowiedź: jak w pkt. 4
Pytanie 7: Czy terenu działki nr 608/7 w zakresie opracowania wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne?
Odpowiedź: jak w pkt. 4.
Pytanie 8: Czy terenu działki nr 608/7 w zakresie opracowania był objęty zgodą na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu tych miejscowych planów, które traciły moc na podstawie art. 67 ust.1 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.o zagospodarowaniu przestrzennym)?
Odpowiedź: jak w pkt. 4
Pytanie 9: W związku z faktem, że procedura wyłączenia terenu z produkcji leśnej jest procedurą długotrwałą oraz bardzo skomplikowaną, szczególnie w związku z brakiem dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prosimy o wydłużenie terminu wykonania prac dla zadania 1 minimum do dnia 30.11.2026r.
Odpowiedź: Zamawiający na  etapie wszczęcia procedury przetargowej nie przewiduje wyłączenia terenu z produkcji leśnej.  
[bookmark: _Hlk169087047]Pytanie 10: Co  Inwestor  przewiduje  w  przypadku  uzyskania  odmowy  wydania  decyzji o wyłączeniu terenu z produkcji leśnej dla zakresu planowanych robót?
Odpowiedź: jak w pkt. 5
Pytanie 11: W związku z faktem, że działka nr 608/7 obr. Żydowo nie jest własnością Inwestora, prosimy o informację, czy i w jakiej formie Inwestor dysponuje tą nieruchomością na cele budowlane w zakresie wykonania robót na terenie ujęcia i stacji uzdatniania oraz drogi dojazdowej?
Odpowiedź: jak w pkt. 5
Pytanie 12: W związku z faktem, że zadanie 1 obejmuje wykonanie odcinków sieci wodociągowej w celu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej, prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej warunków technicznych z jednoznacznym wskazaniem miejsc tych włączeń oraz sposobu ich wykonania - zgodnie z zapisami §19 pkt 4 ppkt„h” rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Odpowiedź: Szczegółowe miejsce włączenia się do istniejącej sieci, będzie wynikało z prac projektowych i na tym etapie będzie uzgodnione z gestorem sieci.
Pytanie 13: W związku z faktem, że zadanie 1 obejmuje wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej (działka nr 656/4 obr. Żydowo), prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej warunków technicznych z jednoznacznym wskazaniem miejsca włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz sposobu ich wykonania - zgodnie z zapisami §19 pkt 4 ppkt „h” rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Odpowiedź: Zadanie nie obejmuje sieci kanalizacyjnej ( pomyłka w PFU).
Pytanie 14: W związku z faktem, że zadanie 1 obejmuje wykonanie odcinków sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej (działka nr 656/4 obr. Żydowo), prosimy o załączenie map zasadniczych dla przebiegu tych sieci - zgodnie z zapisami §19 pkt 4 ppkt „a” rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Odpowiedź: W załączeniu mapa poglądowa.
[bookmark: _Hlk169087419][bookmark: _Hlk169087362]Pytanie 15: W związku z wykonaniem zakresu robót dotyczących zadania 1, czyli przebudowy stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami w m. Żydowo w formie „zaprojektuj i wybuduj”, prosimy o wyłączenie z zakresu robót przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, który jest niezgodny z tą formą.
Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z zakresu robót przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, który jest niezgodny z tą formą.
Pytanie 16: Czy Inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Żydowie do studni chłonnej, do której przewiduje się ich odprowadzenie zgodnie z zapisami w PFU?
Odpowiedź: Istniejąca technologia nie przewiduje konieczności odprowadzenia wód popłucznych. Nowa technologia będzie wymagała pozwolenia  na odprowadzenie wód połucznych i Wykonawca musi to uwzględnić w swojej wycenie.

Pytanie 17: Jeśli Inwestor nie posiada decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych do ziemi poprzez istniejącą studnię chłonną, prosimy o wskazanie alternatywnego sposobu odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania, ponieważ aktualny stan prawny nie pozwala na odprowadzanie tego rodzaju ścieków do ziemi.
Odpowiedź: jak w pkt. 16
Pytanie 18: W związku z faktem, że nowe ujęcie wody w Żydowie jest projektowane z innych pokładów wodonośnych niż wody ujmowane obecnie, brak jest wyników wody z tych podkładów. Prosimy o podanie jakie parametry wody należy przyjąć do obliczeń układu technologicznego stacji uzdatniania wody w Żydowie?
Odpowiedź: odpowiedź w załączniku.
Pytanie 19: W związku z tym, że teren opracowania dotyczący zadania 1 wykazuje wysokie prawdopodobieństwo konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko wraz z inwentaryzację przyrodniczą na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prosimy o informację, po czyjej stronie będzie leżało jego opracowania i koszty z tym związane?
Odpowiedź: Koszt Wykonawcy
Pytanie 20: W związku z faktem, że na terenie opracowania dla zadania 1 zgaduje się obszar wpisany do ewidencji zabytków, prosimy o informację, po czyjej stronie będą leżały koszty związane z ewentualnymi opracowaniami archeologicznymi i zatrudnieniem archeologa?
Odpowiedź: Koszt Wykonawcy
Pytanie 21: Zgodnie z zapisami §19 pkt 4 ppkt „d” rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej inwentaryzacji zieleni w miejscu przewidywanego posadowienia obiektów w zadaniu nr 1
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wycinki.
Pytanie 22: Proszę o informacje czy w celu przystąpieniu do przetargu jest wymagana wizja lokalna .Zapis z  PFU "Przebudowa obiektu stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowego ujęcia w m, Żydowo, gm. Polanów" Tom I Część opisowa: pkt1 widnieje zapis "Przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej na obiekcie stacji uzdatniania wody."
Odpowiedź: Indywidualna ocena Wykonawcy.
Pytanie 23: Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa w drogach gminnych?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 24: Czy możliwa jest zamiana rur osłonowych na stalowe w miejsce niektórych rur PE160?
Odpowiedź: Możliwa, jeżeli będzie to zgodne z przepisami.
Pytanie 25: Czy Zamawiający może wyjaśnić, różnicę w podanych długościach sieci i przyłączy w m. Kościernica: w specyfikacji i wzorze umowy długość sieci jest określona na ok. 2400m, a po zliczeniu długości ze wszystkich profili suma długości wychodzi ok. 4300m? Która wielkość jest prawidłowa?
Odpowiedź: Długości są zbliżone.
Pytanie 26: Zwracamy się z wnioskiem o zmianę Warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej pkt 10.2.4 ppkt. B 4 SWZ
z
„4) Kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych lub  odpowiadające  im  równoważne  uprawnienia  budowlane  wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa (które uprawniają do pełnienia tych funkcji), który posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót lub inspektora nadzoru na co najmniej dwóch inwestycjach obejmujących budowę lub przebudowę lub rozbudowę stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 40 m3/h.”
na
„4) Kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa (które uprawniają do pełnienia tych funkcji), który posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót oraz, posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone na dzień składania ofert.”
Odpowiedź: Zamawiający zmienia Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w pkt 10.2.2.4 ppkt. B4 SWZ:
„4) Kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa (które uprawniają do pełnienia tych funkcji), który posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót oraz, posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy budowie sieci liczone na dzień składania ofert.”

Pytanie 27. Czy Zamawiający posiada aktualne wyniki badań wody surowej zawierające podstawowe parametry wody konieczne do doboru technologii, zawierające takie parametry jak: barwa rzeczywista, żelazo, mangan, OWO, amoniak?
Odpowiedź: Wyniki w załączeniu.
Pytanie 28: Jakie należy przyjąć ciśnienie za zestawem hydroforowym Żydowo oraz Żydowo DP?
Odpowiedź:  Z ujęć, woda jest pompowana do zbiorników otwartych z których dopiero generowane jest stałe ciśnienie.
Pytanie 29: W związku z chęcią przystąpienia do w/w przetargu zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o minimum 7 dni, celem opracowania rzetelnej i szczegółowej analizy przedmiotu zamówienia zakończonej przygotowaniem kompletnej oferty cenowej. Ze względu na dużą ilość postępowań przetargowych ogłoszonych przez różnych Zamawiających oraz złożoność w/w przedmiotu zamówienia przygotowanie poprawnej merytorycznie, wyczerpującej, a także zgodnej z Państwa zaleceniami wyceny robót wchodzących w zakres zamówienia jest utrudnione. Wydłużenie tego okresu pozwoli na skompletowanie ofert od dostawców oraz producentów materiałów i urządzeń oraz na przygotowanie treści oferty, tak by nie budziła ona wątpliwości Zamawiającego. Jesteśmy przekonani, że przesunięcie terminu składania ofert dla ww. zadania inwestycyjnego nie spowoduje uciążliwości zarówno Zamawiającemu  jak i wszystkim zainteresowanym.
Odpowiedź: Termin składania ofert został przesunięty do dnia 17.06.2024 r.

Uwaga Zamawiającego: W  przypadku gdy jakikolwiek uprawniony organ będzie wymagał przedstawienia dokumentów, których obecnie Wykonawca nie mógł przewidzieć, Zamawiający przedłuży termin wykonania prac o czas potrzebny na uzyskanie potrzebnych dokumentów.
GLMD
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Załączniki:
1. Mapa poglądowa.
2. Wyniki badań wody.

